|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 |
| 耳机1 | 监听耳机，入耳式，1KHZ，100mW,灵敏度：≥103 dB/mW，≦5Hz-40000Hz， 配置：采用五重平衡电枢驱动系统，平衡连接式耳机线，混合硅胶耳塞，线夹，绕线器，三重舒适耳塞。\*具有正规授权产品经销商资质\* | 1个 |
| 耳机2 | 立体声耳机，圆顶型，灵敏度98dB/mW，频率响应4Hz-100000 Hz ,阻抗 1KHz时，功率处理容量≤2000 mW, 配置：采用70mm 高解析度驱动单元，耳机连接线，平衡连接式耳机线，两用转接插头\*具有正规授权产品经销商资质\* | 1个 |
| 麦克风1 | 单声道驻极体电容麦克风，频率响应40 Hz - 20 kHz，灵敏度≥-36 dB ±3 dB,输出阻抗\*≤[2]220Ω±20% - 平衡，配置：防风罩 (1)支架适配器 (2)短 LR 电缆操作说明 (1)麦克风垫片 (2)麦克风支架 。 \*具有正规授权产品经销商资质\* | 2个 |
| 麦克风2 | 专业录音配件，可调节记录电平,降风噪,输入电平≥-60DBU\*具有正规授权产品经销商资质\* | 1个 |
| 麦克风3 | 背极式驻极体电容型，灵敏度，≥-37dB (14.1mV) (0dB = 1V/Pa，1kHz)，144 dB SPL，訊噪比，≤74 dB (1kHz 於 1Pa，A型加權)额外配备声卡\*具有正规授权产品经销商资质\* | 1个 |
| 蓝光刻录机 | ≥USB3.0外置可移动光驱 | 1个 |

**音频参数**

**核心产品：耳机1耳机2**