报价函

成都市第二人民医院：

根据成都市第二人民医院自动温度监测系统采购项目的需求，我公司仔细研究，对各项系统要求及参数仔细核对，现将调研情况汇报如下：

一：满足以下要求：

1、具备24h连续温度监测及记录，系统采用4G全网通通讯采集数据，两路温湿度传感器，可通过显示屏、电脑端和/或手机端随时随地査看温度信息、数据保存至少一年。

2、可按照时间段提取温度信息记录。整机质保1年，并含1年流量服务费。

3、报警功能：至少具备温度超标报警、湿度超标报警、传感器异常报警、电池低电量报警、外部电源断开报警。

4、报警方式:设备超限报警时，可以声光报警(蜂鸣器+指示灯)、短信报警、微信小程序及电话语音推送、报警。

5、系统维护期不低于5年。

二、具体报价：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位 | | 设备 | 数量 | 配置要求 | 是否满足配置要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 龙潭检验 | | 显示终端 | 1 | 1.一体机操作系统：windows 系统 2.屏幕尺寸:32-55 寸，可触控操作。 3.CPU:i3 及以上 4.内存:8G 5.硬盘:500G 以上 6.接口:HDMI(VGA)USB、RJ45、耳机音频接口  7.网路传输：带 wifi  8.内置自动温度检测系统 |  |  |  |
| 温湿度监测器（探头）1 | 25 | 1. 监测温度范围包含:-40℃~+35℃，湿度测量范围(0~99)%RH，实时显示温湿度数值，可按照时间段提取温度信息记录。 2.显示精度：0℃~+30℃，≤士0.5℃，其他<1℃;湿度:≤士5%. 3.电池容量：锂电池>6000mAh，断电后可续用48小时以上 4.质保期≥1年   5.网络接入方式：WIFI |  |  |  |
| 温湿度监测器（探头）2 | 6 | 1.监测温度范围包含:-80℃~+35℃，湿度测量范围(0~99)%RH，实时显示温湿度数值，可按照时间段提取温度信息记录。 2.显示精度：0℃~+30℃，≤士0.5℃，其他<1℃;湿度:≤士5%. 3.电池容量：锂电池>6000mAh，断电后可续用48小时以上 4.质保期≥1年  5.网络接入方式：WIFI |  |  |  |
| 3 | 庆云检验门诊 | | 显示终端 | 1 | 1.一体机操作系统：windows 系统 2.屏幕尺寸:32-55 寸，可触控操作。 3.CPU:i3 及以上 4.内存:8G 5.硬盘:500G 以上 6.接口:HDMI(VGA)USB、RJ45、耳机音频接口  7.网路传输：带 wifi  8.内置自动温度检测系统 |  |  |  |
| 温湿度监测器（探头）1 | 4 | 1.监测温度范围包含:-40℃~+35℃，湿度测量范围(0~99)%RH，实时显示温湿度数值，可按照时间段提取温度信息记录。 2.显示精度：0℃~+30℃，≤士0.5℃，其他<1℃;湿度:≤士5%. 3.电池容量：锂电池>6000mAh，断电后可续用48小时以上 4.质保期≥1年 5.网络接入方式：WIFI |  |  |  |
| 4 | 庆云检验住院 | | 显示终端 | 1 | 1.1.一体机操作系统：windows 系统 操作系统：windows 系统 2.屏幕尺寸:32-55 寸，可触控操作。 3.CPU:i3 及以上 4.内存:8G 5.硬盘:500G 以上 6.接口:HDMI(VGA)USB、RJ45、耳机音频接口  7.网路传输：带 wifi  8.内置自动温度检测系统 |  |  |  |
| 温湿度监测器（探头）1 | 31 | 1.监测温度范围包含:-40℃~+35℃，湿度测量范围(0~99)%RH，实时显示温湿度数值，可按照时间段提取温度信息记录。 2.显示精度：0℃~+30℃，≤士0.5℃，其他<1℃;湿度:≤士5%. 3.电池容量：锂电池>6000mAh，断电后可续用48小时以上 4.质保期≥1年 5.网络接入方式：WIFI |  |  |  |
| 温湿度监测器（探头）2 | 5 | 1.监测温度范围包含:-80℃~+35℃，湿度测量范围(0~99)%RH，实时显示温湿度数值，可按照时间段提取温度信息记录。 2.显示精度：0℃~+30℃，≤士0.5℃，其他<1℃;湿度:≤士5%. 3.电池容量：锂电池>6000mAh，断电后可续用48小时以上 4.质保期≥1年 5.网络接入方式：WIFI |  |  |  |
| 4 | 输血科（庆云） | | 显示终端 | 1 | 1.1.一体机操作系统：windows 系统 操作系统：windows 系统 2.屏幕尺寸:32-55 寸，可触控操作。 3.CPU:i3 及以上 4.内存:8G 5.硬盘:500G 以上 6.接口:HDMI(VGA)USB、RJ45、耳机音频接口  7.网路传输：带 wifi  8.内置自动温度检测系统 |  |  |  |
| 温湿度监测器（探头）1 | 30 | 1.监测温度范围包含:-40℃~+35℃，湿度测量范围(0~99)%RH，实时显示温湿度数值，可按照时间段提取温度信息记录。 2.显示精度：0℃~+30℃，≤士0.5℃，其他<1℃;湿度:≤士5%. 3.电池容量：锂电池>6000mAh，断电后可续用48小时以上 4.质保期≥1年 5.网络接入方式：WIFI |  |  |  |
| 温湿度监测器（探头）2 | 1 | 1.监测温度范围包含:-80℃~+35℃，湿度测量范围(0~99)%RH，实时显示温湿度数值，可按照时间段提取温度信息记录。 2.显示精度：0℃~+30℃，≤士0.5℃，其他<1℃;湿度:≤士5%. 3.电池容量：锂电池>6000mAh，断电后可续用48小时以上 4.质保期≥1年 5.网络接入方式：WIFI |  |  |  |
| 温湿度监测器（探头）3 | 4 | 1.监测温度范围包含:-40℃~+35℃，湿度测量范围(0~99)%RH，实时显示温湿度数值，可按照时间段提取温度信息记录。 2.显示精度：0℃~+30℃，≤士0.5℃，其他<1℃;湿度:≤士5%. 3.电池容量：锂电池>6000mAh，断电后可续用48小时以上 4.质保期≥1年 5.网络接入方式：4G 6.可在运输环境中，进行检测并将数据传至终端显示器。 |  |  |  |
| 5 | 输血科（龙潭） | | 显示终端 | 1 | 1.操作系统：windows 系统 2.屏幕尺寸:32-55 寸，可触控操作。 3.CPU:i3 及以上 4.内存:8G 5.硬盘:500G 以上 6.接口:HDMI(VGA)USB、RJ45、耳机音频接口  7.网路传输：带 wifi  8.内置自动温度检测系统 |  |  |  |
| 温湿度监测器（探头）1 | 28 | 1.监测温度范围包含:-40℃~+35℃，湿度测量范围(0~99)%RH，实时显示温湿度数值，可按照时间段提取温度信息记录。 2.显示精度：0℃~+30℃，≤士0.5℃，其他<1℃;湿度:≤士5%. 3.电池容量：锂电池>6000mAh，断电后可续用48小时以上 4.质保期≥1年 5.网络接入方式：WIFI |  |  |  |
| 温湿度监测器（探头）2 | 1 | 1.监测温度范围包含:-80℃~+35℃，湿度测量范围(0~99)%RH，实时显示温湿度数值，可按照时间段提取温度信息记录。 2.显示精度：0℃~+30℃，≤士0.5℃，其他<1℃;湿度:≤士5%. 3.电池容量：锂电池>6000mAh，断电后可续用48小时以上 4.质保期≥1年 5.网络接入方式：WIFI |  |  |  |
| 温湿度监测器（探头）3 | 4 | 1.监测温度范围包含:-40℃~+35℃，湿度测量范围(0~99)%RH，实时显示温湿度数值，可按照时间段提取温度信息记录。 2.显示精度：0℃~+30℃，≤士0.5℃，其他<1℃;湿度:≤士5%. 3.电池容量：锂电池>6000mAh，断电后可续用48小时以上 4.质保期≥1年 5.网络接入方式：4G 6.可在运输环境中，进行检测并将数据传至终端显示器。 |  |  |  |
|  | | 总计 | | | | | |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

报价时间：