附件：                           

报价单

	名称
	性能参数要求
	数量（台）
	单价（元/台）
	总价（元）

	头部水疗仪
	1、仪器需要具备臭氧水模式、碳酸泉模式、纳米水模式三种工作模式，工作模式可通过按键和脚踏开关双重控制；

2、臭氧水浓度在1mg/L-8mg/L范围内，并且分档可调；

3、碳酸泉模式下，额定流量、常温进水工况下稳定运行后质量浓度≥2000ppm；

4、仪器配置7英寸±2英寸的显示屏幕，并且工作状态下需要实时显示水流、温度及时长等信息，同时仪器需要具备超温保护功能，进水水温＞45度持续提示，水温＞50度时应即刻报警并待机；

5、具备进水水压调节功能及水压保护功能；

6、具备水路堵塞检测报警功能；

7、仪器配备紧急停止按钮，可紧急关停设备。
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联系人：

联系电话：

