附件：

 成都市第二人民医院共享轮椅服务项目报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 院区 | 数量 | 场地管理费报价（元/辆/月） | 使用付费报价 | 备注 |
| 共享轮椅服务项目 | 庆云院区龙潭院区 | 50辆 |  |  |  |

**共享轮椅技术参数要求：**

1、轮椅参数

1.1共享轮椅生产厂家具有医疗器械生产许可证；

1.2轮椅车前后轮胎为实心轮胎，免充气；

1.3轮椅扶手固定，踏板自动可翻；

1.4轮椅可配置输液架；

1.5轮椅净重量＜20kg；

1.6轮椅承重量≥100kg；

1.7长\*宽\*高＜115cm\*70cm\*93cm。

2、其他参数

2.1共享轮椅采用“归位桩+轮椅”方式管理， 开锁方式采用蓝牙技术或4G技术的开锁方式；

2.2支持微信、支付宝扫码识别，可采用“小程序”和“公众号”，用户无需下载软件，扫码后即可进入；

2.3在网络正常状态下，实现押金秒退；

2.4轮椅可以2个或n个组合一起，根据医院需要可随时调整或扩充；

2.5立桩工作电流≤0.5A，功率≤20W；

2.6设备可加持医院特有logo及名称设计。

 报价公司（盖章）：

 报价时间:

 联系方式：