# 医院实验室物资采购需求

为保证医院入库保藏样本质量，需采购一台超低温标签打印机等硬件及耗材，具体内容如下：

一、超低温标签打印机

1.标签打印机品牌型号：CAB MACH 4S-DKIT

2.数量：1台。

二、液氮罐和冷冻保存系统温度监控设备

1.可实现24小时实时监测液氮罐及冷冻保存系统温度；

2.设备自带显示屏，并可显示电池电量、被监控液氮罐和冷冻保存系统的温度等数据；

3.温度测量范围不低于-199℃ ～ +80℃；要求温度相对误差±1.0℃；

4.设备无需外接电源，连续使用时间≥12个月；

5.设备可存储数据，存储容量≥50000组；

6.可与网关配合使用，具备联网监测功能。

7.数量：2个。

三、配套耗材

（一）配套标签纸

1.标签材质：尼龙布表面涂层的聚酰亚胺 ；

2.粘胶： 永久性丙烯酸；

3.尺寸：25.4mm\*9.53mm,D=9.53mm；

4.包装：3000片/卷，卷轴3英寸；

5.性能：用于-80度超低温冰箱和液氮环境中，防水，耐酒精擦拭，耐化学试剂（乙醇，异丙基溶剂，10％盐酸溶液，50％醋酸溶液，10％氢氧化钠，Dimethysulfxide，10％ Chlorox溶液；

6.使用寿命：液氮环境中保存十年以上不脱落不褪色不模糊。

7.供货时间三年，预估使用18卷，据实结算。

（二）配套色带

1.材质：混合基碳带；

2.尺寸：1寸轴60mm\*300m；

3.包装：300米/卷；

4.性能：防水，耐刮擦，耐酒精，耐化学试剂（乙醇，异丙基溶剂，10％盐酸溶液，50％醋酸溶液，10％氢氧化钠，Dimethysulfxide，10％ Chlorox溶液）；

5.使用寿命：液氮环境中保存十年以上字迹不褪色不模糊。

6.供货时间三年，预估使用4个，据实结算。

四、服务要求

1.售后服务期：硬件设备通过验收之日起开始计算，免费保修期限5年，设备终身维护，软件免费升级。保修期内对所供产品实行三包（包修、包换、包退）。

2. 安装、调试、检测、验收及与产品相关的资料、培训等伴随服务的费用已包含于投标总报价中。

3.运维期过后，若采购人继续采购运维服务，每年运维费不得超过设备投标总报价的10%，并保证不少于1名技术人员7\*24线上响应服务。

以上内容所产生的全部费用应包含在本次项目报价清单内。

|  |
| --- |
| **厂商基本信息表** |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述1.全国情况：2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

**厂家（商）：盖公章**

**日期： 年 月 日**

成都市第二人民医院

医院实验室物资采购项目报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 报价 | 备注 |
| 医院实验室物资 | 超低温标签打印机CAB MACH 4S-DKIT 1台；超低温冰箱温度监测计 2个。 |  |  |
| 配套标签纸 | 详见采购需求。 |  | 此项为三年内据实结算，请报单价。 |
| 配套色带 | 详见采购需求。 |  | 此项为三年内据实结算，请报单价。 |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院

医院实验室物资采购项目建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它