附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 有齿  镊子 | 个 | 材质：不锈钢  尺寸：20cm±2cm  夹头形态：圆头 | 5 | 4.57 | 22.85 |
|
|
| 2 | 烧杯1 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  刻度线：有  容积：10ml±2ml | 10 | 2.12 | 21.2 |
|
|
|
| 3 | 烧杯2 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  刻度线：有  容积：100ml±25ml | 40 | 3.17 | 126.8 |
|
|
|
| 4 | 烧杯3 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  有效容积：250ml  刻度线：带刻度线  外观：无色透明 | 6 | 4.23 | 25.38 |
|
|
|
| 5 | 烧杯4 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  刻度线：有  容积：500ml±50ml | 14 | 6.17 | 86.38 |
|
|
|
| 6 | 烧杯5 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  刻度线：有  容积：1000ml±250ml | 8 | 11.07 | 88.56 |
|
|
|
| 7 | 三角烧瓶1 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  刻度线：有  容积：125ml±25ml | 50 | 5.24 | 262 |
| 8 | 三角烧瓶2 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  口型：直口  刻度线：有  容积：250ml±50ml | 16 | 7.05 | 112.8 |
| 9 | 三角烧瓶3 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  口型：直口  刻度线：有  容积：500ml±50ml | 10 | 10.11 | 101.1 |
| 10 | 三角烧瓶4 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  口型：直口  刻度线：有  容积：1000ml±200ml | 4 | 16.9 | 67.6 |
| 11 | 玻璃漏斗 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  容量75ml，短嘴 | 12 | 8.99 | 107.88 |
| 12 | 玻璃棒1 | 根 | 材质：玻璃  尺寸：4mm\*250mm | 10 | 2.03 | 20.3 |
| 13 | 玻璃棒2 | 根 | 材质：玻璃  尺寸：5mm\*300mm | 5 | 0.97 | 4.85 |
| 14 | 玻璃棒3 | 根 | 材质：玻璃  尺寸：5mm\*350mm | 5 | 1.97 | 9.85 |
| 15 | 玻璃棒4 | 根 | 材质：玻璃  尺寸：直径1.5cm，长度50cm | 3 | 5.77 | 17.31 |
| 16 | 大张滤纸 | 张 | 尺寸：60\*60cm  中速 | 100 | 0.84 | 84 |
| 17 | 擦镜纸 | 本 | 尺寸：10\*15cm  100张/本 | 10 | 1.88 | 18.8 |
| 18 | 三角瓶刷1 | 个 | 1000ml瓶用 | 5 | 4.17 | 20.85 |
| 19 | 三角瓶刷2 | 个 | 250ml瓶用 | 5 | 2.98 | 14.9 |
| 20 | 接种棒 | 根 | 材质：铜、塑料  尺寸：185mm | 3 | 7.63 | 22.89 |
| 21 | 接种环 | 包 | 材质：镍铬  尺寸：3mm（10支/包） | 2 | 6.17 | 12.34 |
| 22 | 一次性接种环 | 盒（袋） | 包装：≥100个/盒（袋），按盒（袋）计价  尺寸：10ul  每只独立包装：是  无菌：是  无菌有效期：≥18个月 | 3 | 22.33 | 66.99 |
| 23 | 三角形涂布棒 | 支 | 材质：不锈钢 | 3 | 5.83 | 17.49 |
| 24 | PE自封袋1 | 个 | 透明，8丝  尺寸：9\*13cm（4.3#）  100个/袋 | 1 | 11.67 | 11.67 |
| 25 | PE自封袋2 | 个 | 透明，8丝  尺寸：16\*24cm （8#）  100个/袋 | 1 | 24.67 | 24.67 |
| 26 | 三角瓶封口膜 | 袋 | 底膜尺寸：14\*14cm  过滤膜直径：3cm  双层膜  50张/袋 | 2 | 41.23 | 82.46 |
| 27 | 医用托盘 | 个 | 材质：不锈钢  尺寸：50\*35\*4.9cm | 5 | 44.67 | 223.35 |
| 28 | 单头不锈钢药匙 | 支 | 材质：不锈钢  尺寸：180mm | 5 | 12.62 | 63.1 |
| 29 | 比色皿 | 支 | 材质：石英  尺寸：10mm  两通光 | 2 | 36.67 | 73.34 |
| 30 | 比色皿架 | 个 | 材质：树脂  8孔 | 1 | 15.43 | 15.43 |
| 31 | 洗瓶 | 个 | 材质：塑料  规格：500ml | 5 | 3.1 | 15.5 |
| 32 | 护目镜 | 个 | 镜片颜色：透明  防冲击、  防尘、防飞溅 | 5 | 22.93 | 114.65 |
| 33 | 菜籽油 | 桶 | 规格：5L/桶 符合菜籽油GB/T1536-2021标准 | 15 | 73.1 | 1096.5 |
| 34 | 微孔滤膜1（有机系） | 盒 | 包装：≥50张/盒，按盒计价  直径47-50mm  孔径：0.45um  类别：有机系 | 5 | 51.17 | 255.85 |
| 35 | 微孔滤膜2（水系） | 盒 | 包装：≥50张/盒，按盒计价  直径47-50mm  孔径：0.45um  类别：水系 | 100 | 23 | 2300 |
| 36 | 针式过滤器1（无菌） | 盒（袋） | 包装：≥50个/盒（袋），按盒（袋）计价  每个独立包装：是  孔径：0.22um  类别：尼龙  直径：13mm  无菌有效期：≥18个月 | 1 | 87.67 | 87.67 |
| 37 | 针式过滤器2 | 盒（袋） | 包装：≥50个/盒（袋），按盒（袋）计价  每个独立包装：否  孔径：0.45um  类别：尼龙  直径：25mm | 1 | 87.67 | 87.67 |
| 38 | 杜式小管 | 盒（袋） | 材质：玻璃  包装：≥50个/盒（袋），按盒（袋）计价  尺寸：5mm\*30mm | 1 | 15.67 | 15.67 |
| 39 | 细胞冻存管 | 盒（袋） | 包装：≥50个/盒（袋），按盒（袋）计价  容积：1.5-2ml  旋口方式：内旋  无菌：是  无菌有效期：≥18个月 | 4 | 73 | 292 |
| 40 | 载玻片 | 盒 | 材质：玻璃  光面  按盒计价 | 10 | 5.23 | 52.3 |
| 41 | 毛细点样管1 | 桶 | 材质：玻璃  尺寸：0.1\*100mm  按筒计价 | 1 | 13.33 | 13.33 |
| 42 | 毛细点样管2 | 桶 | 材质：玻璃  尺寸：0.3\*100mm  按筒计价 | 1 | 9.27 | 9.27 |
| 43 | 四联漏斗架 | 个 | 材质：塑料  外观：无色透明  最大容纳漏斗数量：≥4个  高度可调 | 2 | 36.33 | 72.66 |
| 44 | 蓝盖试剂瓶（棕色） | 个 | 瓶身材质：高硼硅玻璃  瓶身外观：棕色半透明  瓶盖方式：螺口  瓶身刻度线：带刻度线  容积：100ml±20ml | 26 | 8.48 | 220.48 |
| 45 | 容量瓶（无色透明） | 个 | 材质：玻璃  级别：A级  容积：100ml  刻度线数量：1  外观：无色透明 | 20 | 10.97 | 219.4 |
| 46 | 容量瓶（棕色） | 个 | 材质：玻璃  级别：A级  容积：25ml  刻度线数量：1  外观：棕色 | 10 | 10.17 | 101.7 |
| 47 | 无齿镊子 | 个 | 材质：不锈钢  尺寸：16cm±2cm  夹头形态：圆头 | 4 | 5.8 | 23.2 |
| 48 | 匀浆杯 | 个 | 材质：塑料  最小容积：≥150ml  最大容积：≤350ml  耐高温121℃高压灭菌：是  适配HTY-761性匀浆机：是 | 10 | 388.49 | 3884.9 |
| 49 | 移液枪架 | 个 | 材质：塑料  枪位：≥4个 | 2 | 18.57 | 37.14 |
| 50 | 碘量瓶（带塞） | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  刻度线：有  容积：150ml±25ml | 10 | 15.27 | 152.7 |
| 51 | 旋蒸瓶 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  口径：24/29  容积：100ml±25ml | 8 | 14.4 | 115.2 |
| 52 | 冷凝管（球形） | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  口径：24/29  有效长度：300mm | 1 | 28.67 | 28.67 |
| 53 | 分液漏斗 | 个 | 材质：高硼硅玻璃  外观：无色透明  容积：125ml±25ml | 4 | 23 | 92 |
| 54 | 蒸发皿 | 个 | 材质：陶瓷  圆底，容积≥100ml  是否带柄：不带柄 | 10 | 4.97 | 49.7 |
| 55 | 量筒1 | 个 | 材质：玻璃  规格：100ml，量入式，分刻度≤2ml | 13 | 35.3 | 458.9 |
| 56 | 量筒2 | 个 | 材质：玻璃  规格：1000ml | 7 | 29.4 | 205.8 |
| 57 | 量筒3 | 个 | 材质：玻璃  规格：2000ml | 5 | 43 | 215 |
| 58 | 配制桶1 | 个 | 材质：不锈钢316或316L，桶内壁的不锈钢厚度≥1.5mm，带坚固的不锈钢提手，内表面光滑抛光处理，无缝焊接或高质量焊缝，内部钝化处理，能耐受pH 2-12的药液。适宜药品配制使用。  桶内直径：30cm，桶容量：20000ml | 3 | 340.53 | 1021.59 |
| 59 | 配制桶2 | 个 | 材质：不锈钢316或316L，桶内壁的不锈钢厚度≥1.5mm，带坚固的不锈钢提手，内表面光滑抛光处理，无缝焊接或高质量焊缝，内部钝化处理，能耐受pH 2-12的药液。适宜药品配制使用。  桶内直径：35cm，桶容量：30000ml | 3 | 389.53 | 1168.59 |
| 60 | 配制桶3 | 个 | 材质：不锈钢316或316L，桶内壁的不锈钢厚度≥1.5mm，带坚固的不锈钢提手，内表面光滑抛光处理，无缝焊接或高质量焊缝，内部钝化处理，能耐受pH 2-12的药液。适宜药品配制使用。  桶内直径：45cm，桶容量：50000ml | 5 | 495.2 | 2476 |
| 61 | 降温桶 | 个 | 材质：不锈钢304或316  桶内直径：57cm  桶高度：55cm  底部出水口直径：5cm  底部出水口距底部高度：1cm | 1 | 367.53 | 367.53 |
| 62 | 不锈钢刻度杯 | 个 | 材质：食品级不锈钢  容积:2000ml±200ml  底部：平底  把手：有  带刻度线：是 | 4 | 55 | 220 |
| 63 | 电磁炉 | 个 | 功率：≥3500W  承重：≥50kg | 6 | 102.34 | 614.04 |
| 64 | 电陶炉 | 个 | 最大功率：1600w-2000W  内外双环旋钮式调节 | 1 | 146.73 | 146.73 |
| 65 | 毛刷1 | 个 | 总长：60cm，毛刷部分长度：22-25cm  毛刷直径：8cm | 40 | 9.67 | 386.8 |
| 66 | 毛刷2 | 个 | 总长：80cm，毛刷部分长度：25-28cm  毛刷直径：1.5cm | 30 | 10 | 300 |
| 67 | 排拖 | 把 | 宽度：42cm±5cm  带刮水条  每个带配套布：≥3张 | 15 | 18.66 | 279.9 |
| 合计 | | | | | | 19026.18 |

注：列示的总价包括但不限于税费、包装、运输等其他费用。