成都市第二人民医院水处理耗材报价单
	序号
	产品名称
	单位
	技术参数
	单价（元）

	1
	总氯试剂
	次
	适用于血液透析用水总氯测定，测量浓度：

0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L。
	

	2
	硬度试剂
	次
	适用于血液透析用水软水硬度测定及消毒供应室软水硬度测定，测量浓度：1mg/L-20mg/L，允许产品检出限优于 1mg/L 。
	

	3
	离子交换树脂再生剂
	袋
	1、球状颗粒氯化钠（纯度≥99.5%）；

2、水分≤0.5%；

3、水不溶物≤0.01%；

4、不含亚铁氰化钾、钾盐；

5、≥10kg/袋。
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